附件1：椅垫更新技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品用料要求 | 备注 |
| 1 | 座垫海绵 | 1.海绵厚度大于2.5cm；1. 采用45度高密度冷发泡高回弹海绵；
2. 环保、阻燃、抗污、防褪色；
3. 检测标准符合欧盟ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值要求。
 | 材料不得低于产品用料要求 |
| 2 | 座垫面料 | 1. 仿牛皮；
2. 手感好、皮质偏软、耐磨性好、不起皮掉浆；
3. 摩擦耐次量达到50000以上。
 | 材料不得低于产品用料要求 |
| 3 | 座垫用胶 | 1. 环保用胶；
2. 无异味、无毒性、粘结力强、耐水蚀、稳定性强；
3. 符合ROHS环保检测的植物型胶水标准。
 | 材料不得低于产品用料要求 |